**Art. Nr. 1010705 – OptiBean X 20**

**OptiBean X**

*Precision in Taste*

Ein starker Espresso, ein perfekter Cappuccino, ein köstlicher Lungo - was auch immer Sie trinken möchten, der wahre Geschmack steckt in den kleinsten Details.

Nur wenn die Bedingungen genau stimmen, bekommen Sie den Kaffee, der wirklich zu Ihnen passt. Genau das bieten wir mit der neuesten Ausgabe unserer preisgekrönten OptiBean-Serie. Das Innere wurde völlig neu gestaltet, um Ihnen Präzision im Geschmack zu bieten. Tasse, für Tasse, für Tasse.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Abmessungen (B x T x H) : 409x567x780 mm.

Einstellbare Tassenplatte : 60 - 115 mm

Max. Höhe der Zapfstelle : 170 mm

Brühzeit pro Tasse (120 ml) : 25 – 30 Sek.

Kapazität des X-press-Brüher : 6 – 20 gr. / 25 – 350 ml

Bypass : Standard

Kapazität Bohnenbehälter : 2 x 1.000 gr / 270 Tassen

Kapazität pro Stunde : 80 Tassen (einfach gebrüht), 160 Tassen (doppel gebrüht)

Abfallbehälter : 140 Portionen

Anschlußwert : 220-240V / 50-60Hz / 1950W

Anzahl Bohnenbehälter/Mahlwerke : 2 x 1000 gr.

Brutto Stückpreis : €

Menge :

 